**附件1：**

**驻马店市中医院有线外网络系统参数**

2021年2月24日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **产品描述**  | **单位** |
| 1 | 汇聚交换机 | 华为 | S5735-S32ST4X(24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,60W 交流电源模块,基本软件,基础服务36月,AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-10m) | 台 |
| 2 | 接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电,基本软件,基础服务36月) | 台 |
| 3 | 千兆多模光模块 | 华为 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 个 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 华为 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 |
| 5 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） | 康普 | 性能达到或超越：ANSI/TIA-568-C.2、CENELEC EN 50288-6-1、ISO/IEC 11801 ClassE；支持6次连接仍然保证六类传输性能，提供中国工信部下属的权威认证机构出具的相关检测报告；护套材料：满足IEC 60332-1LSZH 低烟无卤外皮；最大带宽达到或超越250MHz；线规：23AWG | 箱 |
| 6 | 六类信息模块 | 康普 | 电气性能完全满足TIA/EIA568-B.2-1 Category 6 和ISO/IEC 11801 2 版 Category 6/Class E 性能；保护装置:插座后面可配置线缆保护套；配备安装工具可一次端接八根线；插座触点材料:铍铜合金，局部镀1.27μm 厚度的金，底板镀 1.27μm 的镀镍，再镀3.81μm 的锡 | 个 |
| 7 | 六类网络跳线（5米） | 康普 | 标准：符合TIA/EIA-568C.2 和ISO/IEC 11801 2nd 标准 ；接线方式：T568B；导体直径：24AWG，7/32 多股绞合铜缆；跳线尾套需可配置不低于8种颜色的颜色卡扣，可结合跳线颜色的不同，配置不同的颜色卡扣方案 | 条 |
| 8 | 六类水晶头 | 康普 | 六类水晶头 | 个 |
| 9 | 光纤跳线单模10米 | 康普 | 采用 8 字型双工双纤结构，可提高机械性能，降低压接损坏风险；LC接口；跳线外径：小于等于1.8mm；损耗小于等于0.3dB 10米 | 对 |
| 10 | 光纤跳线单模3米 | 康普 | 采用 8 字型双工双纤结构，可提高机械性能，降低压接损坏风险；LC接口；跳线外径：小于等于1.8mm；损耗小于等于0.3dB 3米 | 对 |
| 11 | 光纤跳线多模3米 | 康普 | SC单芯多模62.5/125μm光纤尾纤(1米) | 对 |
| 12 | 单口面板 | 康普 | 息插座面板类型为86面板，并带有图形、文字标识；l 材质：防火等级符合UL 94V-0 | 个 |
| 13 | 室内线槽 | 国产 | 40\*20mm | 米 |
| 14 | 楼层线槽 | 国产 | 40\*20mm | 米 |
| 15 | 明装底盒 | 定制 | 　 | 个 |
| 16 | 施工布线费用 | 国产 | 　 | 项 |
| 17 | 系统集成费用 | 国产 | 设备安装调试 集成 | 项 |