**驻马店市中医院医疗设备购置**

 **宫** **腔** **镜** **检** **查** **镜** **技术参数配置及资金预算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 宫腔镜检查镜 **(**插管镜) | 数量：2套 |
|  |
| 主要技术参数要求 |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 1 | 宫腔检查镜1支 |  |
|  | 30°2.9mm ; |  |
|  | 有效工作长度：≥300mm; |  |
|  | 视野角：≥90°; |  |
|  | 蓝宝石镜片，更耐刮磨 |  |
|  | 中心分辨率：≥2.5C/(°); |  |
|  | 可清晰观察范围：4~100mm; |  |
| 2 | 操 作 管 鞘 1 把 |  |
|  | 有效长度：≥182mm,可高温高压灭菌； |  |
|  | 插入部外径：≤16.2Fr; |  |
|  | 带5Fr器械通道，可用于检查和治疗； |  |
|  | 360°可旋转水接头，防止水路管缠绕 |  |