**驻马店市中医院**

**“立式智慧宣传电子屏”招标要求**

项目名称：驻马店市中医院立式智慧宣传电子屏

1. **“立式智慧宣传电子屏”系统论证项目需求**：

为深入贯彻国家、省、市卫健委《关于改善就医感受、提升患者体验》的文件精神，以患者为中心改善医疗服务，适应新时代信息传播特点、提升我院信息发布效率覆盖面，更好地宣传医院文化、传播健康知识、提升医疗服务质量，增强患者满意度，计划在医院公共区域及各病区增设电子宣传屏。

1. **“立式智慧宣传电子屏”设备位置**

设置位置:医院妇儿大楼门诊大厅、老门诊楼大厅、外科楼住院部大厅（以宣教科规划为准）。

1. **“立式智慧宣传电子屏”总体要求**：

1、“立式智慧宣传电子屏”系统项目方案及报价根据医院环境、网络环境进行全流程设计。

2、论证要求：（1）提供≥2种以上尺寸宣传屏方案及报价；（2）现场PPT及视频展示（公司1页，总时长≤8分钟）；

3、儿科大楼大厅LED彩屏、儿科大楼大厅外门头流动屏、外科大楼大厅LED彩屏的接入配置模块解决方案（报名时投标公司可自行勘察，具体以宣教科需求为主）。

4、设备为最新产品，验收后3年免费维保。

5、本项目为交钥匙工程，报价包括设备硬件安装施工、调试、统一管理平台、人员培训、售后服务等所有费用，以该设备能够交付医院投入使用验收为准。

**三、“**立式智慧宣传电子屏**”设备论证技术参数要求**：

至少满足以下技术，以提供全流程的方案为准。

### 落地网络液晶一体机

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术规格要求 |
| 1 | 显示屏尺寸：≥55 英寸  （论证时提供≥2种以上尺寸宣传屏方案及报价，医院根据论证情况选择）  处理器要求：不低于四核，1.5GHZ  内存要求：≥2GB；外存储：≥8GB  分辨率：≥1920\*1080  屏寿命：≥5万小时；音频格式:支持MP3/WMA/AAC  视频格式:支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM  数据接口：需支持USB、RJ45  安装方式要求：落地安装  为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计。 |
| 2 | 硬件客户端要求：  1.可与多媒体信息同屏显示，支持显示楼层导引信息及楼层平面图等；  2.支持专家排班；  3.显示医院宣教影片，及重大事项新闻等内容；  4.可发布通知类即时文字信息；显示界面风格、样式可根据医院需求定制；  5.应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作； |
| 3 | 统一控制平台：  1.原厂后台管理系统，可统一管理设备，  2.统一进行升级、更新  3.内网管控或者外网管控，提供解决方案，医院根据网络安全管理选择方案。 |
| 4 | 根据现场情况，管控的设备包含：本次论证购买的7台电子宣传屏、儿科大楼大厅LED彩屏、儿科大楼大厅外门头LED流动屏、外科大楼大厅LED彩屏等设备，提供接入模块、解决方案。 |
| 5 | **多媒体信息发布系统**：  1.播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始、持续、结束）、发布顺序等进行编制和定义管理；  2.审核管理：可审核素材、播出单，支持查看审核的流程图，支持审核时预览查看;  3.显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表；  4.系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用；  5.支持多种播出单规则(持续、按周)播放播出单，支持多种素材(图片、视频、网页、文本)混播;  6.具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目；  7.可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小；  8.支持手机端远程设置终端设备的音量、亮度，可设置终端设备的下载限速；  9.提供的软件需符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》，需提供软件著作权证书里及测试报告。  10.满足信息化系统全面信创化的国家战略要求。 |