**驻马店市中医院**

**“立式智慧宣传电子屏”招标要求**

项目名称：驻马店市中医院立式智慧宣传电子屏

1. **“立式智慧宣传电子屏”系统项目需求**：

为深入贯彻国家、省、市卫健委《关于改善就医感受、提升患者体验》的文件精神，以患者为中心改善医疗服务，更好地宣传医院文化、传播健康知识、提升医疗服务质量，增强患者满意度，在医院公共区域增设7台电子宣传屏。

1. **“立式智慧宣传电子屏”设备位置**

设置位置:医院妇儿大楼门诊大厅、老门诊楼大厅、外科楼住院部大厅（以宣教科规划为准）。

1. **“立式智慧宣传电子屏”参数要求**：

至少满足以下技术，以提供全流程的方案为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **具体参数要求** |
| 1 | 立式智慧宣传电子屏  （落地网络液晶一体机） | 落地网络液晶一体机  数量：7台  显示屏尺寸：≥55 英寸  处理器要求：不低于四核，1.5GHZ  内存要求：≥2GB；  外存储：≥8GB  分辨率：≥1920\*1080  屏寿命：≥5万小时；音频格式:支持MP3/WMA/AAC  视频格式:支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM  数据接口：需支持USB、RJ45  安装方式要求：落地安装  为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计。 |
| 2 | 落地网络液晶一体机硬件要求 | 1.可与多媒体信息同屏显示，支持显示楼层导引信息及楼层平面图等；  2.支持专家排班展示；  3.播放、显示医院宣教影片及重大事项新闻等内容；  4.可发布通知类即时文字信息；显示界面风格、样式可根据医院需求定制；  5.应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作； |
| 3 | 多媒体统一控制发布平台 | 1. 原厂后台管理系统，可统一管理设备；统一进行升级、更新；内网管控或者外网统一管控，提供解决方案，医院根据网络安全管理选择方案； 2. 包含7台落地网络液晶一体机设备客户端软件； |
| 3 | 多媒体统一控制发布平台 | 1. 播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、   指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始、持续、结束）、发布顺序等进行编制和定义管理；  4.审核管理：可审核素材、播出单，支持查看审核的流程图，支持审核时预览查看;  5.显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。  可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表；  系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用；  6.支持多种播出单规则(持续、按周)播放播出单，支持多种素材(图片、视频、网页、文本)混播;  7.具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目；  8.可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小；  9.满足信息化系统全面信创化的国家战略要求。 |
| 4 | LED屏管控接入机顶盒模块 | 数量：6个  医院部分LED屏通过增加无线接入机顶盒模块进行统一管理，设备使用系统统一管理，包含6个授权模块，本次4个LED屏接入，分别是：儿科大楼大厅LED彩屏、儿科大楼大厅外门头流动屏、外科大楼大厅LED彩屏、体检中心LED彩屏,配置接入机顶盒模块解决方案，提供接入模块、解决方案。 |
| 5 | 总体商务要求 | 1.“立式智慧宣传电子屏”项目方案及报价根据医院环境、网络环境进行全流程设计。项目包含7台立式智慧宣传电子屏、多媒体统一控制发布平台、6个LED屏管控（接入机顶盒模块、调试、管控）及安装、调试等。  2.设备为3个月最新产品，验收后3年免费维保。  3.满足本项目为交钥匙工程，报价包括所有设备硬件安装施工、调试、统一管理平台、人员培训、售后服务等所有费用，以该项目要求能够交付医院投入使用验收为准。供应商应全面充分考虑本次采购的项目需求，响应文件中应包含实现本项目要求功能的所有产品和服务的全部费用。若因成交供应商设计失误而导致需在项目实施中增加费用，一切由成交供应商自行承担，提供承诺函。 |