**驻马店市中医院医疗设备购置**

**腹** **腔** **镜** **镜** **头** **技术参数配置及资金预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | **腹腔镜** **镜头** | 数量：4个 | |
|  | |
| 主要技术参数要求 | | | | |
| 序号 | 内 容 | | | 备注 |
| 1 | 镜体直径：10mm | | |  |
| 2 | 工作长度：330mm | | |  |
| 3 | 视向角：30° | | |  |
| 4 | 视场角：70° | | |  |
| 5 | 角分辨力：6C/° | | |  |
| 6 | 有效光度率：1000cd/m².Im | | |  |
| 7 | 有效景深范围：5mm-100mm | | |  |
| 8 | 工作距离：40mm | | |  |
| 9 | 消毒方式：高温高压、低温等离子 | | |  |
| 10 | 自带HD标识 | | |  |