**驻马店市中医院医疗设备购置**

 **腹** **腔** **镜** **镜** **头** **技术参数配置及资金预算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | **腹腔镜** **镜头** | 数量：4个 |
|  |
| 主要技术参数要求 |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 1 | 镜体直径：10mm |  |
| 2 | 工作长度：330mm |  |
| 3 | 视向角：30° |  |
| 4 | 视场角：70° |  |
| 5 | 角分辨力：6C/° |  |
| 6 | 有效光度率：1000cd/m².Im |  |
| 7 | 有效景深范围：5mm-100mm |  |
| 8 | 工作距离：40mm |  |
| 9 | 消毒方式：高温高压、低温等离子 |  |
| 10 | 自带HD标识 |  |